**经贸学院物流管理专业1+X考场设备采购清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 货品 | 参数要求 | 数量 |
| 手持终端 | 1.无线手持终端  尺寸：193.4X119.4X162.6mm  重量：650g左右  处理器：PXA320 @624MHz 256M/1G  操作系统：CE系统  扩展槽：SD/MMC卡槽 8G  无线：802.11a/b/g  BT 2.1 EDR classII  支持：SE950 SE4500SR 752X480  耳机接口、扬声器、麦克风、蓝牙耳机  防护等级：IP54  1.2米跌落 500次0.5米滚动  操作温度：-10至50度  屏幕：3英寸彩色320X320  电池容量：标准的：可充电式锂离子电池，4800mAh原装充电座键盘：38键  2.RF作业支持系统，1套  具体参数：配合物流综合业务系统，实现仓库出入库作业、库内拣选、加工、盘点作业、运输模块的场站扫描、客户派货、现场签收等操作。  ▲投标人须承诺所提供的产品以及服务可满足国家教育部物流管理职业技能等级认证要求的培训、考核工作，保障项目建成后系统功能的一致性、数据贯通等。投标文件中提供承诺函原件加盖投标人公章。 | 6台 |
| 纸箱、胶带 | 纸箱规格1-1 外径（长\*宽\*高）：外径：190mm\*370mm\*270mm  纸箱规格1-2 外径（长\*宽\*高）：外径：285mm\*380mm\*270mm  纸箱规格1-3 外径（长\*宽\*高）：外径：320mm\*480mm\*200mm  纸箱规格1-4 外径（长\*宽\*高）：外径：380mm\*570mm\*220mm  纸箱规格1-5 外径（长\*宽\*高）：外径：350mm\*350mm\*245mm  五层瓦楞纸、铆钉封装，印字（尺寸、学校LOGO、堆垛层数、防潮等） | 若干 |
| 安全设施 | 反光安全马甲  安全帽 | 10套 |
| 视频监控 | 包含：4路POE硬盘录像机1台、200万像素带拾音功能球机摄像头2个，2T监控硬盘，19寸液晶显示器 | 3套 |
| 合计 |  |  |